РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВАДЬКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОГАРСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.07.2017г. №20 д.Вадьковка

Об оснащении территорий общего

пользования первичными средствами

тушения пожаров и противопожарным

инвентарем.

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вадьковкого сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров для индивидуальных жилых домов на территории Вадьковкого сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Постановления разместить на страничке Вадьковской сельской администрации на официальном сайте Погарского района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вадьковского

сельского поселения: Ю.М.Шекета

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации

 Вадьковского сельского поселения

 от 31.07.2017 г. № 20

 **ПЕРЕЧЕНЬ**

 **первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов**

 **Вадьковского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Наименование средства пожаротушения | количество |
| 1 |  Огнетушители:  воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 литров порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, килограммов 10/9  или 5/4   | 2+1++ 2+ |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Багор | 1 |
| 4 | Ведро | 1-2  |
| 5 | вилы | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Лопата совковая | 1 |
| 8 | Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб.м. | 1 |

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании,

 **\*** Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а так же класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А – пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением ( древесина). При выборе огнетушителя следует учитывать климатические условия. При тушении пожаров класса А огнетушители должны иметь заряды – порошок АВС (Е). Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м. Огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении. Огнетушитель приобретается собственниками жилых домов: 1 огнетушитель на 5 домов;

 **\***Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома

 **\*** Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов ( сено, солома);

 \*При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах – не должно препятствовать эвакуации людей. \*Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб.м. и комплектоваться ведрами.